|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do SIWZ** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

**PBG.271.4.2019**

|  |
| --- |
| **OFERTA****Gmina Joniec****Joniec 29****09-131 Joniec**W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na**:** **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec”** |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:**………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...**Wykonawca/Wykonawcy:**……………..……………..………………………………………….………****………………………………………………………………………………………………………..…**Adres:**…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………**Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:**.………………………………………………..**Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks**………………………………………………………………………………………………………**e-mail**…………………………………………………………………………………………………….......................................................................**Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): **……………………………………………………….…………………………………………………** |
| 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec”** |
| 1. **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*

|  |  |
| --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN** |  |

\* **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| 1. **DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI**

|  |  |
| --- | --- |
| **DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI** |  |

DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI wypełnić zgodnie z pkt XIII.1.2) SIWZ |
| 1. **OŚWIADCZENIA:**
2. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;
3. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
4. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
6. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie **30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
7. wadium w wysokości **10 000,00 PLN** (słownie: **dziesięć tysięcy złotych**), zostało wniesione w dniu ........................................., w formie: …..…….......................................................................;
8. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …...………………….................................................…...………;
 |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**
2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 % ceny ofertowej brutto**;
4. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ....................................................................................................................................................

e-mail: ………...…………………..……....….tel./fax: .....................................................……….1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
 |
| 1. **PODWYKONAWCY:**

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................
 |
| 1. **Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy przedsiębiorstwem (jeżeli dotyczy):**

- małym (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)\*,- średnim (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).\* *(\*niepotrzebne skreślić)*  |
| **Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:**Oświadczam, że wypełniłem/wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*Wyjaśnienie do pkt I. SIWZ:*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) |
| 1. **SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:* + 1. .........................................................................................................................................................
		2. .........................................................................................................................................................
		3. .........................................................................................................................................................
		4. .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| …………………………………………………pieczęć Wykonawcy | ......................................................................................Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

***Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego***

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY dla drogi gminnej nr 300403W Królewo- Łęg- Krajęczyn o długości 0,56 km** |
|  |
|  |
| **L.p.** | **STWiORB** | **Elementy rozliczeniowe robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jednostk.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Roboty przygotowawcze** |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych(drogi) Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,56 |   |   |
| **Roboty ziemne**  |
| 2 | D-02.00.01D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km.Grant kat.I-II | m3 | 15,63 |  |  |
| 3 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. 5t-10t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Grunt I-IV odl 15 km. Krotność 14  | m3 | 15,63 |   |   |
| 4 | D-02.00.01D-02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II, dowóz materiału typu pospółka na poszerzenie jezdni, należy uwzględnić materiał | m3 | 25,00 |   |   |
| 5 | D-04.01.01 | Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km. Kategoria gruntu I-II | m3 | 25,00 |  |  |
| 6 | D-02.00.01D-02.01.01 | Formatowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150KM). Grunt kat. I-II | m3 | 25,00 |  |  |
| **Podbudowa** |
| 7 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI  | m2 | 3 042,60 |   |   |
| 8 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 3 042,60 |   |   |
| **Nawierzchnia**  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 | m2 | 2 992,20 |   |   |
| 10 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC11W, lepiszcze asfaltowe 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t | m2 | 2 992,20 |   |   |
| 11 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 | m2 | 2 925,00 |  |  |
| 12 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, lepiszcze asfaltowe 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.  | m2 | 2 925,00 |  |  |
| **Pobocze** |
| 13 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 833,38 |  |  |
| 14 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |
| 15 | D-04.04.02 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 833,38 |  |  |
| **Zjazdy** |
| 16 | D-04.04.02 | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 258,00 |  |  |
| **Odwodnienie** |
| 17 |  | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm | m | 280,00 |  |  |
| 18 |  | Przepusty rurowe-rury PCV o średnicy 40 cm | m | 21,00 |  |  |
| 19 |  | Przepusty rurowe- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | szt | 6,00 |  |  |
| 20 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe  | m3 | 0,84 |  |  |
| **Oznakowanie** |
| 21 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 8,00 |  |  |
| 22 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt | 11,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem netto** |  |
|  |  |  | **Podatek VAT - 23 %** |  |
|  |  |  | **Razem brutto** |  |

***Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego***

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY dla drogi gminnej nr 300404W Krajęczyn-Grabie o długości 0,582 km** |
|  |
|  |
| **L.p.** | **STWiORB** | **Elementy rozliczeniowe robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jednostk.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Roboty przygotowawcze** |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych(drogi) Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,58 |   |   |
| 2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm | m2 | 40,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.02 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km; transport na odległość 5 km; krotność 9 | m2 | 40,00 |  |  |
| **Roboty rozbiórkowe** |
| 4 | D-01.02.04 | Przełożenie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z dostosowaniem do niwelety | m2 | 45,00 |  |  |
| **Roboty ziemne**  |
| 5 | D-02.00.01D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km.Grunt kat. I-II | m3 | 16,42 |  |  |
| 6 | D-02.00.01 D-02.01.01 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. 5t-10t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej Grunt I-IV odl 15 km. Krotność 14  | m3 | 16,42 |   |   |
| 7 | D-02.00.01D-02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II, dowóz materiału typu pospółka na poszerzenie jezdni, należy uwzględnić materiał | m3 | 35,00 |   |   |
| 8 | D-04.01.01 | Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km. Kategoria gruntu I-II | m3 | 35,00 |  |  |
| 9 | D-02.00.01D-02.01.01 | Formatowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150KM). Grunt kat. I-II | m3 | 35,00 |  |  |
| **Podbudowa** |
| 10 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI  | m2 | 3 126,22 |   |   |
| 11 |  | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 40,00 |   |   |
| 12 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość po zagęszczeniu 20 cm  | m2 | 40,00 |  |  |
| 13 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 3 086,22 |  |  |
| **Nawierzchnia**  |
| 14 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 | m2 | 3 033,84 |   |   |
| 15 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC11W, lepiszcze asfaltowe 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samo wykład. 5-10 t | m2 | 3 033,84 |   |   |
| 16 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 | m2 | 2 964,00 |  |  |
| 17 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, lepiszcze asfaltowe 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samo wykład 5-10 t.  | m2 | 2 964,00 |  |  |
| **Pobocze** |
| 18 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 821,70 |  |  |
| 19 |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 821,70 |  |  |
| 20 | D-04.04.02 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 821,70 |  |  |
| **Zjazdy** |
| 21 | D-04.04.02 | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 429,00 |  |  |
| **Odwodnienie** |
| 22 |  | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm | m | 834,00 |  |  |
| 23 |  | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4m grubości namułu w cm do 50% jego średnicy  | m | 71,50 |  |  |
| **Oznakowanie** |
| 24 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 8,00 |  |  |
| 25 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt | 11,00 |  |  |
|  |  |  | **Razem netto** |  |
|  |  |  | **Podatek VAT - 23 %** |  |
|  |  |  | **Razem brutto** |  |