*Załącznik nr 1*

PBG.271.4.2019

**Opis przedmiotu zamówienia**

,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 300403W Królewo- Łęg- Krajęczyn oraz drogi gminnej nr 300404W Krajęczyn-Grabie o istniejącej nawierzchni żwirowej

**I etap operacji:** przebudowa drogi gminnej nr 300403W Królewo- Łęg- Krajęczyn o długości 0,56 km

**II etap operacji:** przebudowa drogi gminnej nr 300404W Krajęczyn-Grabie o długości 0,582 km

1) Konstrukcja nawierzchni jezdni:

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe

50/70) gr. 4 cm - warstwa ścieralna,

b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2

c) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe

50/70) gr. 3 cm - warstwa wiążąca,

d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2

e) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 12 cm

2) Konstrukcja pobocza:

a) z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 7 cm

3) Konstrukcja zjazdu:

a) nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 15 cm

4) Sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu

W ramach przebudowy drogi gminnej należy również przebudować włączenia innych dróg gminnych o konstrukcji jak projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233100-0

45100000-8- Prace przygotowawcze

45110000-1- Roboty rozbiórkowe

45111200-0- Roboty ziemne

45233200-1- Podbudowa

45233120-6- Nawierzchnia

45233120-6- Pobocze

45233200-1 Zjazdy

45232000-2 Odwodnienie

45233290-8- Oznakowanie